Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края»

Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1; 1.2 | Не выявлено | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 1; 1.2 | Не выявлено | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Не выявлено | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Не выделено парковочное место | К,О | Выделить парковочное место с нанесением контуров и установкой знака | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Выделить одно парковочное место для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м от входа в здание. | К,О | Выделить парковочное место с нанесением контуров и установкой знака | ТР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** | 1,2 | 1; 1.2 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению:территория доступна всем категориям инвалидов

Фото № 1



Фото 1.2



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края»

Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 4 | 2 | Не установлена табличка вызова персонала | К,О,С | Установить табличку на кнопку вызова персонала | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 5 | 2 | Порог выше чем 0,014 м. | К,О | Занижение каждого элемента порога до 0,014 м. | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | 6 | 3 | Глубина тамбура менее 1,4 м. | К,О | Техническое решение не возможно | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует табличка на кнопке вызова персонала. Порог выше 0,014 м. Глубина тамбура меньше 1,4 м. |  | Установка таблички на кнопку вызова персонала. Занижение порога, чтоб каждый элемент был не более 0,014 м. Увеличение тамбура - нет технической возможности. | ТР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | **ДП-И (Г, У)**  **ДЧ - И (С,О)**  **ДУ - (К)** | 3,4,5,6 | 2,3,4 | Текущий ремонт + Техническое решение не возможно |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно.

Комментарий к заключению:доступно полностью избирательнодляинвалидовс нарушениями умственного развития и с нарушениями слуха; доступно частично избирательнос нарушениями опорно-двигательного аппарата ис нарушениями зрения;доступно условно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

Фото № 2



Фото № 3



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края» Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 7 | 4 | Ширина коридора менее 1,5 м. | К  С | Увеличение ширины прохода - нет технической возможности | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 8 | 5 | Завершающие горизонтальные части поручня д.б. длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение. | К | Увеличить горизонтальную часть поручня и сделать нетравмирующее завершение. | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Отсутствует пандус | - | Установка пандуса не целесообразно. Организация предоставления услуг по варианту "Б" | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Отсутствует подъемник | - | Установка подъемного устройстване целесообразно. Организация предоставления услуг по варианту "Б" | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 9 | 5 | Ручки дверей не П-образные. Ширина менее 0,9м. |  | Увеличение ширины дверей до 0,9 м. Замена дверных ручек. | КР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 5,6,7,8,12,14 | 3,4,5,7 | Не выявлено | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина коридора менее 1,5 м. У поручня лестницы травмирующее завершение. Отсутствует пандус или подъемник. Двери менее 0,9 м. ручки не П-образные. |  | Технические решения не возможны. Организация предоставления услуг по варианту "Б". Увеличить ширину дверей до 0,9 м. Заменить дверные ручки. | КР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | **ДП-И (Г,У)**  **ДЧ-И (С,О)**  **ДУ (К)** | 5,6,7,8,9,12,14 | 5,6 | Капитальный ремонт +  Технические решения невозможны + Организация предоставления услуг по варианту "Б". |

Комментарий к заключению:доступно частично-избирательно для инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития; доступно условнос нарушениями слуха.

Фото № 4



Фото № 5



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края» Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 10,13 | 6 | Не выявлено | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | 7 | Не выявлено | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - |  | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлено | - | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения | **ДП-И (О,С,Г,У)**  **ДУ (К)** | 8,10,13 | 7, 8 | - |

Комментарий к заключению:доступно для всех категорий инвалидов, кроме категории К

Фото № 6



Фото № 7



Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - |  | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - |  | - | - |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| - | - | - | - | - |

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края» Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 11 | 8 | Унитазы не оборудованы опорой для спины, нет штанг. | К,О | Оборудовать один унитаз опорой для спины и откидной (стационарной) штангой | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 12 | 9 | Краны с раздельным управлением воды | К | Установка кранов с рычажной рукояткой | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Унитазы не оборудованы опорой для спины, нет штанг. Краны с раздельным управлением воды | К | Оборудовать один унитаз опорой для спины и откидной (стационарной) штангой. Замена кранов на краны с рычажной рукояткой. | ТР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-В** | 11,12 | 8,9,10 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: не доступны всем категориям инвалидов

Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-104-19 от «12» января 2018г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края» Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Банивура, д. 17\_

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 15 | 11 | Не выявлено | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствие селекторного оповещения | С | Установка селекторного оповещения | ТР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствуют тактильные средства | С | Приобрести тактильные средства | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие селекторного оповещенияОтсутствуют тактильные средства | С | Установка селекторного оповещенияУстановить средства информации, приобрести тактильные средства | ТР |


**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации | **ДЧ-И (Г,К,О,У) ДУ (С)** | 15 | 11 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению:Установить средства информации, приобрести тактильные средства для инвалидов категории С.

Фото № 11





**'.',**

~~

~

iL

~

"'г

~

"'"-

*,*

*1.*

"

,

..

-

'

~.

-

.\_

~

~

CQJ

,

~

**l'**

**LJ.**

.

,

**JT**

Ф

fL

соо

~"

1

ТТ

•

I111I

~

.

..

.~

,

~

iL'

\_f1

~

.

**-(**

**'..**

\

..

~

I

З

*=~*

~

~

.~L~

..

·

*f1*

~

~

~

**....**

.

1

1

l.i.

~

J

**,т**

\D

З~

0.0

~

1111

Г1ТТТ

~

~-

..•...

..•...

©J

*f*

~

~

с>

~

-

\



~~

~

I\_)

~

I



~

•

,

.

~

~

;

с'о

:

IE

~

1

с')

N

:1:.

~

с:;

~

t=

.•.

**---12**

*'!*

*",.*

**\***

